**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |
| --- |
|  |
| **Lp.** | **Nr spec. techn.** | **Opis** | **Jedn. przedm.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **1** |  | **D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |
| **1.1** |  | **Organizacja budowy** |
| 1 | D-00.00.00 | Wymagania ogólne | ryczałt | 1 |   |   |
| d.1.1 |
| 2 | D-00.00.00 | Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót | kpl. | 1 |   |   |
| d.1.1 |
| **1.2** |  | **D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych** |
| 3 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,23 |   |   |
| d.1.2 |
| **1.3** |  | **D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu** |
| 4 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 586 |   |   |
| d.1.3 |
| 5 | D-01.02.02 | Załadunek ziemi (humusu) koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z wywozem urobku | m3 | 83,4 |   |   |
| d.1.3 |
| ~~d.1.3~~ |
| **1.4** |  | **D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów** |
| 7 | D.01.02.04 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki | m2 | 17 |   |   |
| d.1.4 |
| 8 |   | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm z wywozem materiału z rozbiórki | m2 | 46 |   |   |
| d.1.4 |
| 11 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem materiału z rozbiórki | m | 18 |   |   |
| d.1.4 |
| 13 | D-01.02.04 | Cięcie wzdłuż krawędzi jezdni | m | 224 |   |   |
| d.1.4 |
| **2** |  | **D-02.00.00 ROOBOTY ZIEMNE** |
| **2.1** |  | **D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V** |
| 14 | D.02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat. III - obejmuje wykonanie wykopu wraz z transportem gruntu na miejsce składowania lub utylizacji | m3 | 36 |   |   |
| d.2.1 |
| **2.2** |  | **D-02.03.01 Wykonanie nasypów** |
| 15 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. III wraz zakupem ziemi | m3 | 115 |   |   |
| d.2.2 |
| **3** |  | **D-03.00.00\_ODWODNIENIE** |
| **3.1** |  | **D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa** |
| 16 | D-03.02.01 | Montaż wpustów drogowych | szt. | 4 |   |   |
| d.3.1 |
| 17 | D-03.02.01 | Ustawienie przykanalików w poprzek istniejącej jezdni | m | 34 |   |   |
| d.3.1 |
| **4** |  | **D-04.00.00 PODBUDOWY** |
| **4.1** |  | **D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem z zagęszczaniem podłoża** |
| 18 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 486 |   |   |
| d.4.1 |
| **4.2** |  | **D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie** |
| 19 | D-04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 gr. 10cm - chodnika | m2 | 382 |   |   |
| d.4.2 |
| 20 | D-04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 gr. 20cm - zjazdów | m2 | 104 |   |   |
| d.4.2 |
| **4.3** |  | **D.04.05.01 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego hydraulicznym spoiwem drogowym** |
| 21 | D-04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grub. warstwy po zagęszcz. | m2 | 486 |   |   |
| d.4.3 |
| **5** |  | **D-05.00.00 NAWIERZCHNIE** |
| **5.1** |  | **D-05.03.05/a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca** |
| 22 | D.05.03.05a | Odtworzenie nawierzchni jezdni warstwa wiążąca AC 16W gr. 6cm | m2 | 55 |   |   |
| d.5.1 |
| **5.2** |  | **D-05.03.05c Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna** |
| 23 | D.05.03.05c | Odtworzenie nawierzchni jezdni AC 11S 4cm | m2 | 200 |   |   |
| d.5.2 |
| **5.3** |  | **D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej** |
| 24 | D-05.03.23 | Wykonanie chodnika z kostki betonowej k. szary gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cmw tym kostka materiał Zamawiającego | m2 | 382 |   |   |
| d.5.3 |
| 25 | D-05.03.23 | Wykonanie zjazdów z kostki betonowej k. grafitowy gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm | m2 | 104 |   |   |
| d.5.3 |
| **6** |  | **D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** |
| **6.1** |  | **D.06.03.01 Pobocze utwardzone** |
| 26 | D.06.03.01 | Pobocze gruntowe | m2 | 70 |   |   |
| d.6.1 |
| **7** |  | **D-08.00.00 ELEMENTY ULIC** |
| **7.1** |  | **D.08.01.01 Oporniki betonowe** |
| 27 | D-08.01.01 | Ustawienie oporników betonowych wtopionych 12x25cm na podsypce cem. piaskowej i ławie betonowej (beton C12/15) z oporemw tym oporniki materiał Zamawiającego | m | 6 |   |   |
| d.7.1 |
| **7.2** |  | **D-08.01.01b Krawężniki betonowe** |
| 28 | D-08.01.01b | Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C12/15) | m3 | 11,69 |   |   |
| d.7.2 |
| 29 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowejw tym krawężniki materiał Zamawiającego | m | 167 |   |   |
| d.7.2 |
| 30 | D-08.01.01b | Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C12/15) | m3 | 3,15 |   |   |
| d.7.2 |
| 31 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowejw tym krawężniki materiał Zamawiającego | m | 45 |   |   |
| d.7.2 |
| **7.3** |  | **D-08.03.01 Obrzeża betonowe** |
| 32 | D-08.03.01 | Ława pod obrzeża betonowe z oporem (beton C12/15) | m3 | 6,237 |   |   |
| d.7.3 |
| 33 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr.3cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowąw tym obrzeża materiał Zamawiającego | m | 189 |   |   |
| d.7.3 |
| **7.4** |  | **D-08.05.03 Ścieki z kostki betonowej** |
| 34 | D-08.05.03 | Ściek z kostki betonowej 20x10x8 w dwóch rzędach na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm i ławie betonowej C12/15w tym kostka materiał Zamawiającego | m | 212 |   |   |
| d.7.4 |
| 35 | D-08.03.01 | Ława betonowa (beton C12/15) | m3 | 6,996 |   |   |
| **d.7.4** |
| **Materiały brukarskie:**  |
| 1 | Kostka wibroprasowana kolor szary grub. 6 cm do nawierzchni chodnika | m2 | 382 | Materiał Zamawiającego |
| 2 | Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm | mb | 6 |
| 3 | Krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm | mb | 212 |
| 4 | Obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm | mb | 189 |
| 5 | Kostka betonowa o wym. 20x10x8 cm na ściek przykrawężnikowy | m2 | 42,4 |
| **Materiały masowe:** |  |  |  |
|  | Pospółka | m3 | 46 | Materiał Zamawiającego |
|  | Żwir | m3 | 23 |
|  | Kruszywo niezwiązane 0/45 | m3 | 35 |
|   |   |   | Razem (netto) |   |
|   |  |  | PODATEK VAT | 23% |   |
|   |  |  | Cena ofertowa (brutto) |   |
|   |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |   |
| /pieczęć firimowa Oferenta/ |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |   |
| **SŁOWNIE (cena ofertowa):** | …..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| Data: .………………… | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|   |  | /podpis upoważnionego przedstawiciela/ |
|   |  |  |  |  |  |   |
|  |